附件3

全省防空地下室修建比例和

最低人均结建面积一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地 区 | | 修建比例 | 最低人均结建面积（m2） | 序号 | 地 区 | | 修建比例 | 最低人均结建面积（m2） |
| 1 | 南京 | 市区 | 9% | 1.8 | 8 | 淮安 | 市区 | 7% | 1.5 |
| 高淳 | 5% | 1.2 | 洪泽 | 5% | 1.2 |
| 溧水 | 5% | 1.2 | 涟水 | 5% | 1.2 |
| 2 | 无锡 | 市区 | 8% | 1.6 | 盱眙 | 5% | 1.2 |
| 江阴 | 6% | 1.4 | 金湖 | 5% | 1.2 |
| 宜兴 | 6% | 1.4 | 9 | 盐城 | 市区 | 7% | 1.5 |
| 3 | 徐州 | 市区 | 9% | 1.8 | 大丰 | 6% | 1.4 |
| 铜山 | 7% | 1.5 | 响水 | 5% | 1.2 |
| 丰县 | 5% | 1.2 | 滨海 | 5% | 1.2 |
| 沛县 | 5% | 1.2 | 阜宁 | 5% | 1.2 |
| 睢宁 | 5% | 1.2 | 射阳 | 5% | 1.2 |
| 新沂 | 5% | 1.2 | 建湖 | 5% | 1.2 |
| 邳州 | 5% | 1.2 | 东台 | 5% | 1.2 |
| 4 | 常州 | 市区 | 8% | 1.6 | 10 | 扬州 | 市区 | 8% | 1.6 |
| 金坛 | 6% | 1.4 | 江都 | 6% | 1.4 |
| 溧阳 | 6% | 1.4 | 宝应 | 5% | 1.2 |
| 5 | 苏州 | 市区 | 8% | 1.6 | 仪征 | 6% | 1.4 |
| 吴江 | 7% | 1.5 | 高邮 | 5% | 1.2 |
| 常熟 | 6% | 1.4 | 11 | 镇江 | 市区 | 8% | 1.6 |
| 张家港 | 6% | 1.4 | 丹阳 | 5% | 1.2 |
| 昆山 | 6% | 1.4 | 扬中 | 5% | 1.2 |
| 太仓 | 6% | 1.4 | 句容 | 5% | 1.2 |
| 6 | 南通 | 市区 | 8% | 1.6 | 12 | 泰州 | 市区 | 7% | 1.5 |
| 通州 | 7% | 1.5 | 姜堰 | 6% | 1.4 |
| 海安 | 6% | 1.4 | 靖江 | 6% | 1.4 |
| 如东 | 6% | 1.4 | 泰兴 | 5% | 1.2 |
| 启东 | 7% | 1.5 | 兴化 | 5% | 1.2 |
| 如皋 | 6% | 1.4 | 13 | 宿迁 | 市区 | 7% | 1.5 |
| 海门 | 6% | 1.4 | 沭阳 | 5% | 1.2 |
| 7 | 连云港 | 市区 | 9% | 1.8 | 泗阳 | 5% | 1.2 |
| 赣榆 | 6% | 1.4 | 泗洪 | 5% | 1.2 |
| 东海 | 5% | 1.2 | 备注：区划调整缓冲期内的市辖区可按照现有级别，参照县（市）确定修建比例和最低人均结建面积，具体由设区市确定。 | | | | |
| 灌云 | 5% | 1.2 |
| 灌南 | 5% | 1.2 |